1. **Bình phun thuốc bảo vệ thực vật cao cấp - nhãn hiệu G-MAX**

     **Thông tin sản phẩm Bình phun thuốc bảo vệ thực vật cao cấp**

**nhãn hiệu G-MAX - THƯƠNG HIỆU CỦA NHÀ NÔNG VIỆT**

**(GM-20A; GM-18A; GM-18AA; GM-18D; GM-12A)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NHÃN HIỆUG-MAX | GM-12A | GM-18D | GM-18A | GM-18AA | GM-20A |
| Màu (Colour) | Vàng | Vàng | Vàng | Cam | Trắng |
| Dung tích (Lít) | 12 | 18 | 18 | 18 | 19.5 |
| Số lượng (bình) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Trọng lượng (Kg) | 5.5 | 8.2 | 6.6 | 7.6 |
| Kích thước (cm) | 36x19x44 | 40.5x20x48.5 | 41 x 22.5 x 48 |
| Ắc quy | 12V-9Ah | 12V-12Ah | 12V-9Ah | 12V-9Ah | 12V-12Ah |
| Thời gian  | 6 giờ chạy liên tục |
| Bảo hành | 6 tháng |
| Tiêu chuẩn | QCVN 01:182-2015/BNNPTNT |
| Bản quyền | GreenMax – Việt Nam |

**2. Bình phun thuốc bảo vệ thực vật - nhãn hiệu NĂM SAO**

**Thông tin sản phẩm Bình phun thuốc bảo vệ thực vật**

**nhãn hiệu NĂM SAO - BẠN CỦA NHÀ NÔNG**

**(NS-16L; NS-18L; NS-20L)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NHÃN HIỆU****NĂM SAO** | **NS-16L** | **NS-18L** | **NS-20L** |
| Màu (Colour) | Vàng ánh xanh | Đỏ | Vàng |
| Dung tích (Lít) | 16 | 18 | 19.5 |
| Số lượng (Bình) | 1 | 1 | 1 |
| Trọng lượng (Kg) | 5.5 | 6.6 | 7.6 |
| Kích thước (Cm) | 36x19x44 | 40.5x22.5x48 | 41 x 22.5 x 48 |
| Dung lượng Ắc quy | 12V-9Ah | 12V-9Ah | 12V-12Ah |
| Thời gian hoạt động  | 6 giờ chạy liên tục |
| Thời gian Bảo hành | 6 tháng |
| Tiêu chuẩn chất lượng | QCVN 01:182-2015/BNNPTNT |
| Sở hữu Bản quyền | GreenMax – Việt Nam |

**3. Bình phun thuốc bảo vệ thực vật cao cấp - nhãn hiệu BAMBOO**

**Thông tin sản phẩm Bình phun thuốc bảo vệ thực vật**

**nhãn hiệu BAMBOO - Ở ĐÂU KHÓ CÓ TÔI**

 BB-18L

|  |  |
| --- | --- |
| **NHÃN HIỆU BAMBOO** | **BB-18L** |
| Màu (Colour) | Đỏ |
| Dung tích (Lít) | 18 |
| Số lượng (Bình) | 1 |
| Trọng lượng (Kg) | 6.6 |
| Kích thước (Cm) | 40x21x49 |
| Dung lượng ắc quy | 12V-9Ah |
| Thời gian hoạt động | 6 giờ chạy liên tục |
| Thời gian Bảo hành | 6 tháng |
| Tiêu chuẩn chất lượng  | TCVN 5931:1995 |
| Sở hữu Bản quyền | GreenMax – Việt Nam |